upozornění:

* při realizaci zpevněných ploch navazujících na řešené plochy zeleně došlo k dílčím odchylkám od předložené PD, skutečné provedení je třeba odsouhlasit v terénu
* na jihovýchodním konci části „Komenského náměstí“ je zachován stávající poléhavý jalovec Juniperus sabina, tvar a velikost trvalkového záhonu ´Silbersommer´a délku živého plotu Ligustrum vulgare je třeba přizpůsobit této skutečnosti
* v části „Průchod“ byla změněna specifikace keřů rodu Hydrangea – tento výkres obsahuje platný soupis rostlinného materiálu. Soupis na výkresu „Komenského náměstí je neaktuální. V technické zprávě byly korektury sortimentu provedeny ručně
* kotvení 14 ks vzrostlých stromů třemi kůly Φ 6 cm s příčkami, bez závlahové sondy flexibil
* zadavatel uvažuje o vypuštění pásů okrasných travin Deschampsia caespitosa a Penisetum alupecuroides ´Compressum´ v části „Komenského náměstí“, definitivní rozhodnutí bude učiněno před podpisem SOD.